附件：

上饶市第二人民医院改造、病区调整项目工程量清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 老大楼一楼 | | | |
| 项目 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 老楼一楼油漆总面积 | 1481.07 | ㎡ |  |
| 轻型砖封门 | 2 | ㎡ | 水泥砂浆、材料搬运 |
| 开门洞2个（含人工外运） | 4 | ㎡ |  |
| 木门 | 2 | 扇 |  |
| 卫生间砸墙 | 4.5 | ㎡ |  |
| 人造大理石洗手池 | 2 | 座 |  |
| 水电工 | 3 | 工日 |  |
| 扣板隔断双面 | 7 | ㎡ | 人工、辅材 |
| 泥工修补墙面 |  | 工日 |  |
| 老楼四楼工程量清单 | | | |
| 项目 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 4楼原领导办公室面积 | 1038.96 | ㎡ | 需要铲除原有墙面油漆、加胶水刮腻子 |
| 4楼财务室一边油漆面积 | 906 | ㎡ | 墙面修补、刷一道墙面乳胶漆 |
| 木门 | 8 | 扇 |  |
| 玻璃门大理石台面 | 6 | ㎡ |  |
| 大理石 | 3 | M | 上楼安装 |
| 敲门洞及清运下楼 | 6 | ㎡ | 人工清运下楼 |
| 红砖底部扣板隔墙 | 6 | ㎡ | 材料二次搬运 |
| 洗手池一座160\*60\*70CM | 1 | 座 | 材料二次搬运 |
| 电工安装空调线路等 | 5 | 工日 |  |
| 泥工修补墙面 |  | 工日 |  |
| 新大楼一楼 | | | |
| 项目 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 一楼敲墙 | 95 | ㎡ | 人工清理及外运 |
| 汽车外运 | 9 | 车 | 人工上车 |
| 轻型封门水泥砂浆抹面 | 2 | ㎡ | 人工加材料 |
| 扣板隔断双面 | 2 | ㎡ | 人工加材料 |
| 钢化玻璃 | 10 | ㎡ |  |
| 大理石台面 | 6 | M | 材料加人工安装 |
| 泥工修补墙面 |  | 工日 | 材料加人工安装 |
| 新大楼二楼 | | | |
| 项目 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 轻型砖隔墙水泥砂浆抹面 | 4 | ㎡ | 人工加材料 |
| 木门 | 2 | 扇 |  |
| 扣板隔断双面 | 4 | ㎡ | 人工加材料 |
| 新大楼三楼 | | | |
| 项目 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 卫生间吊顶 | 20 | ㎡ |  |
| 新大楼四楼 | | | |
| 卫生间吊顶 | 20 | ㎡ |  |
| 轻型砖隔墙水泥砂浆抹面 | 6.3 | ㎡ |  |
| 扣板隔断双面 | 16.4 | ㎡ |  |
| 敲墙 | 6.5 | ㎡ | 需人工清运下楼 |
| 新大楼五楼、六楼 | | | |
| 项目 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 木门 | 6 | 扇 | 五楼 |
| 木门 | 2 | 扇 | 六楼 |
| 四楼、五楼墙面油漆 | 350 | ㎡ | 原油漆面要铲除、刮腻子、上油漆 |
| 会议室整个房间油漆 | 162 | ㎡ | 原油漆面要铲除、刮腻子、上油漆 |
| 安装空调线路及网线电工 |  | 工日 |  |
| 网线、电线若干 |  |  |  |
| 不锈钢门1.5×3M | 4.5 | ㎡ |  |
| 两个病区搬迁，行政办公室搬迁 | | |  |
| 门口钢结构温度检测棚 | 30 | ㎡ |  |
| 隔断2×9M | 18 | ㎡ |  |
| 护士配药人造石台面黑色 | 16 | M |  |
| LED灯 | 50 | 个 |  |
| 电工线路改造及安装灯等 |  | 工日 |  |
| 科室牌 | 30 | 块 |  |
| 加高洗手盆水龙头 | 8 | 个 |  |